task : GeometryOptimization
xc_functional : PBE
cut_off_energy : 700
opt_strategy : speed
num_backup_iter : 10
geom_max_iter : 300
max_scf_cycles : 150
iprint : 1
write_cell_structure : true
num_dump_cycles : 0
write_cif_structure : true
elec_energy_tol : 0.00000001
geom_energy_tol : 0.00000002
geom_force_tol : 0.0001
geom_disp_tol : 0.001
continuation : default
